**С Х Е М Ы**

**(модели), которые используются ОС ПВ ГП «УкрНДІВ» при сертификации продукции**

При сертификации продукции, если заявителем не установлены другие требования, ОС использует одну из схем (моделей), которые приведены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №схемы (модели) | Сертифицируемая продукция | Наименование работ | Документы, выдаваемые ОС |
| обследованиепроизводства | аттестация производства | сертификация(оценка) системы управления качеством | Испытания с целью сертификации | технический надзор |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Единичное изделие | Не проводится | Непроводится | Не проводится | Проводятся по каждому изделию | Не проводится | Сертификат соответствия на каждое изделие |
| **Сертификация единичного****изделия** |
| 2 | Партия продукции (изделий) | Не проводится | Не проводится | Не проводится | Проводятся на образцах продукции, отобранных в порядкеи в количестве, установленных ОС | Не проводится | Сертификат соответст-вия на партию продук-ции (изделий) с указа-нием размера сертифи-цированной партии |
| **Сертификация партии****продукции** |

Продолжение таблицы 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Серийно выпускаемая продукция | Не проводиться | Не проводиться | Не проводиться | Проводятся на образцах продукции, отобранных в порядке и в количестве, установленных ОС | Проводится через испытания образцов продукции с периодич-ностью, в объеме и в порядке, установленных ОС.В случае необходимо-сти проводится провер-ка производства | Сертификат соответст-вия со сроком действия, установленным в лицен-зионном соглашении со сроком действия до одного года |
| **Сертификация продукции, изготавливаемой серийно с анализом документации на производство** |
| 4 | Серийно выпускаемая продукция | Проводится | Не проводится | Не проводится | Проводятся на образцах продукции, отобранных в порядке и в количестве, установленных ОС | Проводится в порядке, установленном ОС и включает проверку производства и контро-льные испытания образцов продукции | Сертификат соответст-вия со сроком действия до двух лет, установ-ленном в лицензионном соглашении |
| **Сертификация продукции, изготавливаемой серийно с обследованием производства** |
| 5 | Серийно выпускаемая продукция | Не проводится | Проводится | Не проводится | Проводятся на образцах продукции, отобранных в порядке и в количестве, установленных ОС | Проводится в порядке, установленном ОС и включает проверку производства и конт-рольные испытания образцов продукции | Сертификат соответс-вия со сроком действия до трех лет, установлен-ном в лицензионном соглашении с учетом срока действия аттеста-та производства |
| **Сертификация продукции, изготавливаемой серийно с аттестацией производства** |

Конец таблицы 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Серийно выпускаемая продукция | Не проводится | Не проводится | Сертификацию системы управ-ления качеством проводит орган по сертификации систем управле-ния качеством.Оценка системы управления каче-ством проводит-ся с привлечени-ем аудиторов по сертификации систем управле-ния качеством | Проводятся в порядке, установленном ОС  | Проводится в порядке, установленном ОС и органом по сертифика-ции систем управления качеством | Сертификат соответст-вия со сроком действия до пяти лет, установ-ленном в лицензионном соглашении с учетом срока действия серти-фиката на систему управления качеством |
| **Сертификация продукции, изготавливаемой серийно на основе сертификата на систему управления качеством** |
| **Примечание.** Задокументированные процедуры относительно выполнения конкретных работ по каждой схеме (модели) сертификации содержатся в организационно-методических документах системы управления качеством ОС, а именно:а) Обследование производства проводится в соответствии с требованиями ПС 9.10. Порядок обследования производства при проведении сертификации продукции.б) Аттестация производства проводится в соответствии с требованиями ПС 9.11. Порядок аттестации производства. в) Оценка системы управления качеством проводится в соответствии с требованиями ПС 9.12. Порядок оценки системы управления качеством предприятия-изготовителя.г) Отбор образцов для проведения испытаний с целью сертификации проводится в соответствии с требованиями ПС 9.08. Порядок отбора и идентификации образцов для испытаний. Обращение с образцами – в соответствии с требованиями ПС 9.09. Порядок обращения с образцами, используемыми при сертификации продукции органом по сертификации.д) Технический надзор проводится в соответствии с требованиями ПС 9.15. Порядок проведения технического надзора за сертифицированной продукцией и аттестованным производством.ж) Выдача документов по сертификации проводится в соответствии с требованиями ПС 9.14. Порядок принятия решения относительно сертификации, выдачи и аннулиро-вания документов по сертификации и контроля за их использованием. |