**С Х Е М И**

**(моделі), що використовуються ОС ПВ ДП „УкрНДІВ” під час сертифікації продукції**

Під час сертифікації продукції, якщо замовником не встановлені інші вимоги, ОС використовує одну із схем (моделей), що наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  схеми  (моделі) | Продукція, що сертифікується | Назва робіт | | | | | Документи, які видаються  ОС |
| обстеження  виробництва | атестація виробництва | сертифікація  (оцінка) системи управління якістю | випробування з метою сертифікації | технічний нагляд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Одиничний виріб | Не проводиться | Не проводиться | Не проводиться | Проводяться по кожному виробу | Не проводиться | Сертифікат відповідності на кожний виріб |
| **Сертифікація одиничного**  **виробу** |
| 2 | Партія продукції (виробів) | Не проводиться | Не проводиться | Не проводиться | Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, що встановлені ОС | Не проводиться | Сертифікат відповідно-сті на партію продукції (виробів) з наведенням розміру сертифікованої партії |
| **Сертифікація партії продукції** |

Продовження таблиці 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Продукція, що випускається серійно | Не проводиться | Не проводиться | Не проводиться | Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, що встановлені ОС | Проводиться через ви-пробування зразків про-дукції з періодичністю, в обсязі та в порядку, що встановлені ОС.  В разі необхідності про-водиться перевірка виробництва | Сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою з терміном дії до одного року |
| **Сертифікація продукції, що випускається серійно з аналізом документації на виробництво** |
| 4 | Продукція, що випускається серійно | Проводиться | Не проводиться | Не проводиться | Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені ОС | Проводиться в порядку, що визначений ОС і включає перевірки виробництва та контро-льні випробування зразків продукції | Сертифікат відповідності з терміном дії до двох років, що встановлюється ліцензійною угодою |
| **Сертифікація продукці, що випускається серійно з обстеженням виробництва** |
| 5 | Продукція, що випускається серійно | Не проводиться | Проводиться | Не проводиться | Проводяться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені ОС | Проводиться в порядку, що визначений ОС і включає перевірки виробництва та конт-рольні випробування зразків продукції | Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва |
| **Сертифікація продукці, що випускається серійно з атестацією виробництва** |

Кінець таблиці 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Продукція, що випускається серійно | Не проводиться | Не проводиться | Сертифікація си-стеми управлін-ня якістю прово-диться органом з сертифікації сис-тем управління якістю.  Оцінка системи управління якіс-тю проводиться із залученням аудиторів з сер-тифікації систем управління якістю | Проводиться в порядку, що визначений  ОС | Проводиться в порядку, що визначений ОС та органом з сертифікації систем управління якістю | Сертифікат відповідності з терміном дії до п’яти років, що встановлюється ліцен-зійною угодою з ураху-ванням терміну дії сертифіката на систему управління якістю |
| **Сертифікація продукці, що випускається серійно на підставі сертифікату на систему управління якістю** |
| **Примітка.** Задокументовані процедури стосовно виконання конкретних робіт за кожною схемою (моделлю) сертифікації містяться в організаційно-методичних документах системи управління якістю ОС, а саме:  а) Обстеження виробництва проводиться відповідно до вимог ПС 9.10. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції.  б) Атестація виробництва проводиться відповідно до вимог ПС 9.11. Порядок атестації виробництва.  в) Оцінка системи управління якістю проводиться відповідно до вимог ПС 9.12. Порядок оцінки системи управління якістю підприємства-виробника.  г) Відбір зразків для проведення випробувань з метою сертифікації проводиться відповідно до вимог ПС 9.08. Порядок відбору та ідентифікації зразків для випробувань. поводження із зразками – згідно з ПС 9.09. Порядок поводження із зразками, що використовуються під час сертифікації продукції органом з сертифікації.  д) Технічний нагляд проводиться згідно з вимогами ПС 9.15. Порядок проведення технічного нагляду за сертифікованою продукцією та атестованим виробництвом.  ж) Видавання документів щодо сертифікації проводиться відповідно до вимог ПС 9.14. Порядок прийняття рішення щодо сертифікації, видавання і скасування документів з сертифікації та контролю за їх використанням. | | | | | | | |